Indhold på COM-node

CAN ind/ud til andre board Igennem CAN controller (Er på selve processoren)

CAN ind fra ECU Igennem CAN opscaler

SD Igennem ny, men vent på confirm fra ITC

UART til XBEE (+ signalstyrke + flowcontrol)

Debug UART3 Skal være den er der trukket ud på processorboard

Debug UART4 ud af bil Den skal som trækkes ud af bilen (ikke UART3)

Debug LED Fra digital pin på processorboard.

Forsynings-tjek Fra bat ind til digital pin

Super CAP til spændingsbackup