Indhold på COM-node

CAN ind/ud Igennem CAN controller

UART(rs232) ind fra ECU Igennem CAN opscaler

SD Igennem ny, men vent på confirm fra ITC

UART til XBEE (+ signalstyrke + flowcontrol)

Debug UART Skal være den er der trukket ud på processorboard

Debug LED Fra digital pin på processorboard.

Forsynings-tjek Fra bat ind til digital pin

Super CAP til spændingsbackup